
Produkt beskrivelse 

**New Tempesta Cosmopolitan 160  
Brusesystem med termostat til vægmontering**  
bestående af vandret svingbar **390 mm brusearm**  
termostat med aquadimmer funktion  
muliggør skift mellem:  
hovedbruser 1 spray (28 232 000)  
Rain med kugleled  
vridningsvinkel ± 15°  
håndbruser New Tempesta Cosmopolitan   
100 (27 571 001)  
2 stråletyper:  
Rain, Jet  
glideelementets højde er justerbart  
  
Silverflex bruseslange 1.750 mm   
(28 388 000)  
**GROHE TurboStat®** kompakt termostatelement  
**GROHE DreamSpray®** perfekt spraymønster  
**GROHE StarLight®** krom  
**SpeedClean** antikalksystem

**Indvendig vandføring** for længere levetid  
Twistfree for at undgå snoede bruseslanger  
kan anvendes til gennemstrøms varmer   
fra 18 kW/h min. gennemløb 7 l/min.  
min. tryk 1,0 bar

valgfri opgradering: **GROHE EasyReach**   
bakke (26 362 LN0)