Produkt beskrivelse 

**New Tempesta Cosmopolitan 160
Brusesystem med termostat til vægmontering**
bestående af vandret svingbar **390 mm brusearm**
termostat med aquadimmer funktion
muliggør skift mellem:
hovedbruser 1 spray (28 232 000)
Rain med kugleled
vridningsvinkel ± 15°
håndbruser New Tempesta Cosmopolitan
100 (27 571 001)
2 stråletyper:
Rain, Jet
glideelementets højde er justerbart

Silverflex bruseslange 1.750 mm
(28 388 000)
**GROHE TurboStat®** kompakt termostatelement
**GROHE DreamSpray®** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight®** krom
**SpeedClean** antikalksystem

**Indvendig vandføring** for længere levetid
Twistfree for at undgå snoede bruseslanger
kan anvendes til gennemstrøms varmer
fra 18 kW/h min. gennemløb 7 l/min.
min. tryk 1,0 bar

valgfri opgradering: **GROHE EasyReach**
bakke (26 362 LN0)