**Eurosmart
Etgrebsbatteri til håndvask, DN 15
S-Size**
ethulsmontage
metalgreb
**GROHE SilkMove®** 35mm keramisk patron
indstillelig volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight®** krom
**GROHE EcoJoy®** mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix® rapid installationssystem
løftestang med bundventil 1 1/4"
fleksible tilslutningsslanger 3/8"

